| **Pos.** | **Anz.** | **Beschreibung** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Passiver 10 Zoll Fullrange 2-Wege-Hochleistungslautsprecher im kompakten Multiplex-Mehrzweckgehäuse für multifunktionale Anwendungen**Passives 2-Wege-Fullrangesystem mit stabilen Multiplex-Mehrzweckgehäuse und schwarzem, robusten Strukturlack. Ein pulverbeschichtetes, rostfreies und schaumstoff-kaschiertes Stahlgitter schützen den integrierten 10 Zoll Tiefton- und 1,75 Zoll Hochtonlautsprecher. Vor dem 1 Zoll Hochtontreiber-Ausgang ist ein konisches abstrahlendes 85° Grad Hochtonhorn platziert. Der Hochtonlautsprecher wird mit einer passiven Frequenzweiche bei 1,8 kHz zum Tieftontreiber getrennt. Die Nennimpedanz des gesamten Lautsprechers liegt bei 8 Ohm. Sechs M8 Gewindehülsen bieten eine enorme Flexibilität, den Lautsprecher aufzuhängen, ebenso kann hierfür ein optionaler U-Bügel angebracht werden. In der Gehäuseoberseite ist ein stabiler Tragegriff aus Metall integriert. Die Anwendung als Bühnenmonitor ist möglich durch das abgeschrägte Gehäuse mit passendem Aufstellungswinkel. Ein Hochständer-Flansch erlaubt die Aufstellung des Lautsprechers in 0° Grad vertikaler oder 10° Grad nach unten geneigter Richtung. Drei Gummifüße befinden sich an der Lautsprecher-Unterseite, vier Gummifüße an der angewinkelten Seite. Lautsprecher-Anschluss erfolgt über NL4 Speakon-Stecker oder über Klemm-/Schraubanschluss.Voreingestellte, abgestimmte und empfohlene DSP-Presets sind in den QSC GXD und PLD Endstufenserien verfügbar. Integrierte DSP-Voreinstellungen für diesen Lautsprecher sind auch in der QSC TouchMix Serie vorhanden.Anschlüsse auf der Rückseite:- 2 x parallele Neutrik NL4 (Signal Eingang auf 1+/1-, durchgeschliffener, nicht belegter Anschluss auf 2+/2-)- 1 x Schraub-/Klemmanschluss +/- mit KreuzschlitzschraubeOptionales Zubehör:- Gepolsterte Transport-Schutzhülle- M8-Rinösen-Set zur Montage an Drahtseilen- U-Bügel zur Montage an Wand, Decke, Traverse, etc.Technische Daten: Lautsprecher Eigenschaften:Tiefton-Lautsprecher: 254 mm (10 Zoll)Hochton-Lautsprecher: 45 mm (1,75 Zoll)KompressionstreiberFrequenzgang (-6 dB): 68 Hz – 20 kHzFrequenzgang (-10 dB): 50 Hz – 20 kHzAbstrahlwinkel: 85° Grad (konisch)Impedanz: 8 OhmFrequenzweiche: passiv (getrennt bei 1,8 kHz)Maximal SPL: 126 dB PeakEmpfindlichkeit: 95 dB @ 1W/1mLeistungskapazität Dauer/Peak: 300 W/1200 WAnschlüsse: 2 x Neutrik NL4Zusätzl. KlemmanschlussGehäuse: Multiplex-Holz mit TexturlackBefestigungspunkte: 6 x M8 Innengewinde35mm Doppel-Stativ- Flansch aus Metall (Neigung 0° oder -10°)Gitter: Pulverbeschichteter Stahl mit GazeFarbe: SchwarzGewicht (unverpackt): 20 kgAbmessungen (B x H x T): 329 x 560 x 330 mmHersteller: QSCTyp: E110 |  |  |